    const uefi = @import("std").os.uefi;
    const Guid = uefi.Guid;

    /// EDID information for an active video output device
    pub const EdidActiveProtocol = extern struct {
        size_of_edid: u32,
        edid: ?[*]u8,

        pub const guid align(8) = Guid{
            .time_low = 0xbd8c1056,
            .time_mid = 0x9f36,
            .time_high_and_version = 0x44ec,
            .clock_seq_high_and_reserved = 0x92,
            .clock_seq_low = 0xa8,
            .node = [_]u8{ 0xa6, 0x33, 0x7f, 0x81, 0x79, 0x86 },
        };
    };